**Verklaring indiening ureumboekhouding**

Naam:

Straat:

Postcode/Plaats:

Warmtekrachtinstallatie benaming (bijvoorkeur met SCIOS-code)….

Bijgaand ontvangt u onze ureumboekhouding over het jaar 202…

Basisberekening:

Aantal draaiuren WKK x verbruik ureum per uur = theoretisch verbruik ureum.

Geregistreerd ureumverbruik in liters.

Voor ons bedrijf geeft dat de volgende gegevens:

….. uur X .. l/h = ……. liter ureum totaal (theoretisch verbruik)

Geregistreerd ureumverbruik ……. liter.

Uit de vergelijking tussen het theoretische ureumverbruik en het geregistreerde ureumverbruik volgt dat er een beperkt verschil is. Hiermee is aannemelijk gemaakt dat de rookgasreiniger in gebruik is geweest ten tijde dat de warmtekrachtinstallatie in bedrijf was (binnen de randvoorwaarden voordat een rookgasreiniger zijn werk kan doen).

De volgende gegevens zijn bijgevoegd:

* Overzichtslijst draaiuren;
* Rapportage waarin via een meting het verbruik van ureum in liter per uur van de rookgasreiniger is bepaald (soms aangeduid met ‘loadtabel’ of ‘flowtabel’);
* Jaarinkoop ureum (met correctie voorraadtank begin en eind van het registratiejaar).

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ondertekening.

**Aanvullingen:**

Indien er een groter verschil dan 10% bestaat tussen geregistreerd ureumverbruik en theoretisch verbruik zal de onderneming aanvullende gegevens moeten overleggen om duidelijk te maken waardoor het grotere verschil is ontstaan.

Indien het werkelijke verbruik aan ureum groter is dan het theoretisch verbruik zal er altijd informatie toegevoegd moeten worden.